**惠州市第二人民医院会议室扩音设备采购需求书**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备参数要求 | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 图片 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 单8寸全频主音箱 | [1%7T@}FARU7F~3Y1}LH`TK | 高音配置：1\*3″双60磁 低音配置：1\*8″120磁35芯 频率响应：75Hz - 20kHz 灵敏度：93dB 额定功率：150W AES 峰值功率：300W 标准阻抗：8Ω 辐射角度：75° / 50° 板材： 优质密度板 | 只 | 4 |
| 2 | 两通道合并式功率放大器 | timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1508550290159&di=cf50373266337ff7e74ef0e2c9a3f657&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fwww | 额定功率(8Ω/60s):250W×2  额定功率(8Ω/40s):350W×2  额定功率(4Ω/40s):500W×2  正常功耗（230V/8Ω/D=2.83)2.8A  最大功耗（230V/4Ω/D=2.83)2.6A  总谐波失真:(@1KHz)<0.025%  互调失真:(@60Hz/7kHz 4:1)<0.075%  阻尼系数:(@63Hz)>300 | 台 | 1 |
| 3 | 12路调音台 | F229JH31XJ55Q60WK5GMY56G83ZK6JAX | 话筒：6 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：2，AUX（包括FX） USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果：24编程 功耗：22W 操作温度：0-40℃ | 台 | 2 |
| 4 | 会议主机 | D:\Desktop\拓捷产品图片\手拉手会议\HCS4200.jpg | 数字集成电路技术，低功耗、高保真。内置高效抑制噪声线路。·七种发言模式：主席专用、先进先出、后进先出、限制发言、自由讨论、压倒轮替 、申请发言；·七种发言人数:：1-6（人任选 ）、N（全开放）；·开机自检功能,连接状态不正常时主机产生蜂鸣；·断电智能记忆功能，可记忆程序原运行状态。·具有中/英文语言切换功能；·LCD屏液晶菜单显示工作内容，直观明了；设有音量调节、电话输入和总音量输出调节器等。 | 2 | 台 |
| 5 | 主席单元 |  | ·27CM/42CM短管，拾音距离强，高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小； ·设计，美观大方； ·无噪音轻触开关设计，操作灵活； ·LCD液晶点阵屏，发言模式、发言状态； ·优良抗手机干扰能力； ·智能数字化设计，麦克风由系统主机供电超低功耗、高保真； ·会议单元支持“热插拔”可及时恢复工作能力；2.1米8P单出线,手拉手一线式“T”型连接，安装简便，操作灵活。 | 2 | 支 |
| 6 | 代表单元 |  | ·27CM/42CM短管，拾音距离强，高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小； ·设计，美观大方； ·无噪音轻触开关设计，操作灵活； ·LCD液晶点阵屏，发言模式、发言状态； ·优良抗手机干扰能力； ·智能数字化设计，麦克风由系统主机供电超低功耗、高保真； ·会议单元支持“热插拔”可及时恢复工作能力；2.1米8P单出线,手拉手一线式“T”型连接，安装简便，操作灵活。 | 17 | 支 |
| 7 | 8芯会议延长线 |  |  | 条 | 4 |
| 8 | 电源时序器 | 2012103014584350 | 电源管理器，8路顺序开机，逆序关机。 | 台 | 2 |
| 9 | 线材 |  | 国标产品 | 批 | 1 |

二、商务要求

（一）交货要求

1.交货期：合同签订后10天内安装完毕，并通过验收。

2.交货地点：惠州市第二人民医院

3.中选供应商承担运输、安装调试费用。

4.中选供应商承包并负责需求书要求的一切事宜及责任；包括项目方案、设备生产、运输、保管、安装、调试、施工、验收、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养及相关服务等。

5.中选供应商应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

（二）售后服务要求

1.货物保修期大于或等于1年。保修期内出现质量问题，接到采购人维修通知后，应在1小时内响应，2小时内到达现场，提供免费的人力、部件、上门维修服务。货物由中选供应商包修包换，并承担修理调换等费用。质保期过后，中选供应商仍需要提供优质服务，进行定期维护和修理，并仅收取成本费。

2.中选供应商负责培训采购人工作人员至熟练使用产品。实行质量跟踪服务，定期和不定期维修和保养，为采购人提供操作指导、技术咨询等服务。

（三）验收

1.由采购方组织，中选供应商配合进行。

2.验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求、技术指标、中选供应商的响应文件及承诺进行验收。

3.验收时如发现所交付的产品不符合招标文件规定的情况，中选供应商应无条件更换，由此产生的时间延误及有关费用由中选供应商自行承担。

4.验收合格，双方签署质量验收报告。

（四）付款方式

项目验收合格之后，款项两个月内结清。

评审标准：

满足或优于需求所有内容且价格最低者为中选供应商。